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Раздел 1.  Оперативные сведения о фактических глубинах и проходных осадках на участках ВКМСК в акватории морского порта Оля.

	Участки ВКМСК
	*отсчет ный уровень по БСВ)
	** «0»  соответствует:
	*** фактическая  глубина по промерам (м)
	уровень воды 
(см)
	 фактическая  глубина (м)
	**** оперативная проходная осадка для судов  

	Участок 120,0-130,0км. 
	- 28,60
	«0» рейки 129,3км
	6.50
	Нет информации
	 
	

	Участок 130,0-140,0км. 
	- 28,90
	«-30» рейки 129,3км
	5.10
	Нет информации
	 
	

	Участок 140,0-188,0км.
	- 29,00
	«0» рейки 145км
	5.20
	+ 50
	5,75
	4,50

	
Участки ВКМСК одностороннего движения судов.

	 Участки ВКМСК одностороннего движения:
 71,3 - 74,3км; 146,0 - 153,0км;  165,0-174,0км.



Примечание: 
1- *отсчетный уровень воды по Балтийской системе высот (БСВ) в соответствии Паспорта гидротехнического сооружения ВКМСК от 30.05.2020г. 
2- ** отсчетный уровень участка - «0» соответствует отметке рейки уровневого поста. 
3- *** фактическая  глубина по контрольным промерам.  
4-  **** Оперативная проходная осадка с учетом: 
- технических возможностей морского порта (глава 10 «Обязательных постановлений в морском порту Оля»),
- запаса воды под килем судна на тихой воде без хода не менее 0,3м. 

Раздел 2. Действующая навигационная обстановка:
   На акватории морского порта Оля плавучие предостерегательные знаки установлены соответствии  зимней схемы расстановки СНО.

Раздел 3. Навигационные предупреждения.
	Нет.
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